附件1

**测试接入指引**

测试在**类生产环境**进行**（本次将类生产环境地址通过NAT映射为生产环境地址）**，请各单位务必提前做好网络环境准备，确保测试时可顺利接入。测试后做好系统和网络策略的恢复工作，避免测试系统接入生产环境，影响生产系统的运行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **接入点** | **专线地址** | **端口信息** |
| 交易及基本行情接入参数 | | |
| 交易及基本行情FENS | 10.10.2.1-2 | 交易FENS TCP端口：6010  行情FENS TCP端口：6030 |
| 应急交易前置 | 10.10.2.33-38 | TCP端口：5000 |
| 应急行情前置 | 10.10.2.133-138 | TCP端口：5007 |
| Level2接入参数 | | |
| Level2 FENS | 10.10.2.1-2 | Level2 FENS TCP端口：6050 |
| Level2 Front | 10.10.2.141-142 | TCP端口：5025 |
| 结算数据下载地址 | | |
| 测试会服地址 | http://10.10.2.236 | |
| 访问方式及要求 | 使用生产数字证书登录  需要保证10.10.2.236地址的80端口的连通性，保证10.10.2.235地址的443端口的连通性 | |

\*请会员确保各系统可顺利访问上述地址及端口。测试后做好系统和网络策略的恢复工作，避免测试系统接入生产环境，影响生产系统的运行。