附件1

**测试接入指引**

测试在类生产环境进行，使用生产地址接入。请各单位务必提前做好准备，确保测试时可顺利接入，避免生产系统接入测试环境。测试后做好系统和网络策略的恢复工作，避免测试系统接入生产环境，影响生产系统的运行。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入点 | 专线地址 | | 参数 | |
| DCE交易7.0交易及行情接入参数 | | | | |
| 7.0FENS | | 10.10.2.1  10.10.2.2 | | FENS 端口：7000  交易网关编号：1  辅助网关编号：2  基本行情网关编号：3  深度行情网关编号：4 |
| 应急交易前置 | | 10.10.2.32-38 | | TCP端口：7100 |
| 应急辅助前置 | | 10.10.2.1/2/3 | | TCP端口：7200 |
| 应急行情前置 | | 10.10.2.132-138 | | TCP端口：7300 |
| 应急Lev2前置 | | 10.10.2.151/152 | | TCP端口：7400 |
| 测试会员服务系统地址 | | | | |
| http:// 10.10.2.236跳转到https://10.10.2.235/Member/MainServlet?action=Mb90011。  访问要求：   1. 使用生产环境数字证书登录。 2. 需要保证10.10.2.236的80端口连通性和10.10.2.235的443端口连通性。 3. 以管理员身份打开IE浏览器，将10.10.2.235加入兼容性视图设置，并将https://10.10.2.235加入信任站点。 | | | | |