附件3

**DCE交易7.0新接口全市场测试安排**

一、参加测试人员

远程席位交易和结算的相关人员。

二、测试安排

本次测试使用类生产环境，测试的基本情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **测试日期** | **基础数据** | **模拟交易日** |
| 2022年4月23日 | 4月21日结算后 | 4月22日（无夜盘） |

会员单位需完成登录、开仓、平仓、行权、预备单委托、资金变化、行情等各项功能的测试工作。时间安排如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **内容** | **备注** |
| **4月23日白天 模拟4月22日白盘** |
| 08:50前 | 会员接入系统，熟悉测试内容安排，准备测试 | 通过FENS登录 |
| 08:55 | 白盘 | 集合竞价申报 | 会员单位需完成登录、开仓、平仓、行权、预备单委托、资金变化、行情等各项功能的测试工作 |
| 08:59 | 集合竞价撮合 |
| 09:00 | 连续交易 |
| 10:15 | 交易暂停 |
| 10:30 | 连续交易 |
| 11:30 | 交易暂停 |
| 13:30 | 连续交易 |
| 15:00 | 收市 |
| 15:00-15:40 | 交易所结算 |  |
| 15:40-16:40 | 会员单位通过测试会服地址下载测试结算数据 | http://10.93.36.36 |
| 17:00 | 恢复测试环境 |

三、测试接入参数

（一）DCE交易7.0新接口接入参数

FENS地址：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FENS地址 | TCP端口 | 类别 | 网关编号 |
| 10.93.249.110.93.249.2 | 7000 | 交易网关 | 1 |
| 辅助网关 | 2 |
| 基本行情网关 | 3 |
| 深度行情网关 | 4 |

应急前置地址：

| 应急前置类型 | 地址范围 | 端口 |
| --- | --- | --- |
| 交易网关 | 10.93.249.32-36 | 7100 |
| 辅助网关 | 10.93.249.1-3 | 7200 |
| 基本行情 | 10.93.249.133-136 | 7300 |
| 深度行情 | 10.93.249.141-142 | 7400 |

1. 六期接口地址

FENS地址：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FENS地址 | 类别 | TCP端口 |
| 10.93.249.110.93.249.2 | 交易前置 | 6010 |
| 基本行情前置 | 6030 |

应急前置地址：

| 应急前置类型 | 地址范围 | 端口 |
| --- | --- | --- |
| 交易前置 | 10.93.249.37-38 | 5000 |
| 基本行情前置 | 10.93.249.137-138 | 5007 |

（三）测试会服地址

http://10.93.36.36跳转到

https://10.93.36.3/Member/MainServlet?action=Mb90011

使用生产环境数字证书登录。需要保证10.93.36.36的80端口连通性和10.93.36.3的443端口连通性。

四、测试要求

请会员单位安排**报备席位参加本次测试，确保参加测试的席位能够覆盖所有报备席位使用的报盘软件，**其余席位自愿参加。每个参测席位的要求见下表，如报盘不支持个别功能，可不测试这些功能。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本定单 | 套利定单 | 期权定单 | 成交 | 询价 | 组合申请/解锁 | 行权 |
| 200笔 | 100笔 | 50笔 | 100笔 | 20笔 | 10笔 | 10笔 |

五、注意事项

（一）注意测试前备份以及测试后清理和恢复，避免生产环境发生故障。具体操作请咨询系统开发商。

（二）测试期间按照测试内容及时间安排进行操作。测试结束后，认真检查结果并填写测试反馈表。

六、测试期间联系方式

0411-84808387