附件1

**测试接入指引**

测试在类生产环境进行，使用测试地址接入。请各单位务必提前做好准备，确保测试时可顺利接入，避免生产系统接入测试环境。测试后做好系统和网络策略的恢复工作，避免测试系统接入生产环境，影响生产系统的运行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 接入点 | 专线地址 | 参数 |
| 7.0交易及行情接入参数 |
| 7.0FENS | 10.93.249.110.93.249.2 | FENS 端口：7000交易网关编号：1辅助网关编号：2基本行情网关编号：3深度行情网关编号：4 |
| 应急交易前置 | 10.93.249.34/36/38 | TCP端口：7100 |
| 应急辅助前置 | 10.93.249.1/2/3 | TCP端口：7200 |
| 应急行情前置 | 10.93.249.134/136/138 | TCP端口：7300 |
| 应急Lev2前置 | 10.93.249.141/142 | TCP端口：7400 |
| 六期交易及基本行情接入参数 |
| 交易及基本行情FENS | 10.93.249.110.93.249.2 | 交易FENS 端口：6010行情FENS 端口：6030 |
| 应急交易前置 | 10.93.249.33/35/37 | TCP端口：5000 |
| 应急行情前置 | 10.93.249.133/135/137 | TCP端口：5007 |
| 测试会员服务系统地址 |
| http://10.93.36.36跳转到https://10.93.36.3/Member/MainServlet?action=Mb90011 |