附件3

**DCE交易7.0新接口上线运行注意事项**

DCE交易7.0新接口（下称新接口）上线运行后，系统接入参数有所调整，流控功能进行优化。请各单位认真研究注意事项，细致准备，确保系统安全平稳升级。

1. 接入方式
2. 新接口上线后会员单位和信息商须使用DCE交易7.0API接入交易系统。

（二）各单位须使用FENS获取的前置地址列表接入交易系统。新接口FENS信息见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0FENS地址 | TCP端口 | 类别 | 网关编号 |
| 10.10.2.1  10.10.2.2  10.90.2.1  10.90.2.2 | 7000 | 交易网关 | 1 |
| 辅助网关 | 2 |
| 基本行情网关 | 3 |
| 深度行情网关 | 4 |

1. 新接口调整了应急前置地址和端口。我所将逐步开放新接口应急前置，同步下线六期接口应急前置。本次升级时应急网关信息见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 | 类别 | 大厦地址范围 | 河口地址范围 | 端口 |
| DCE交易7.0新接口 | 交易网关 | 10.10.2.39-41 | 10.90.2.39-41 | 7100 |
| 辅助网关 | 10.10.2.1-5 | 10.90.2.1-5 | 7200 |
| 基本行情 | 10.10.2.139-143 | 10.90.2.139-143 | 7300 |
| 深度行情 | 10.10.2.151-152 | 10.90.2.151-152 | 7400 |
| 六期接口 | 交易前置 | 10.10.2.33-38 | 10.90.2.33-38 | 5000 |
| 基本行情 | 10.10.2.133-138 | 10.90.2.133-138 | 5007 |
| 深度行情 | 10.10.2.141-142 | 10.90.2.141-142 | 5025 |

新接口对单网关最大连接数进行了限制。如遇登录前连接被断开，请尝试连至其它网关。

（四）上线初期，请各单位保留六期接口应急前置地址和端口的访问策略，当发生新接口应急事件时可能需要重连至六期接口。

1. 流控功能优化

新接口增加流控预警功能。当下单速度超过80笔/秒时，新增向柜台发送流量警告通知。

1. 新接口上线后应急安排

请会员单位做好应急准备工作，提前联系开发商获取回退方案。如果柜台系统发生重大故障无法恢复，建议会员单位回退至六期接口继续运行。请保留日志文件、core文件（Linux）或dump文件（Windows），以供后续排障使用。

如会员系统发生异常情况，应及时通过生产会员服务系统进行“举手”报告（会员服务系统→“连续交易准备工作异常报告”→“报告提交”模块），或者通过传真（0411-84808004/8850）报告。报告完成后请联系交易所400-861-8888转3电话进行确认。