附件5

**组播行情全市场测试安排**

一、参加测试注意事项

1. 请各单位认真研究《DCE交易7.0组播行情开放协议规范说明》（见官网技术服务指引栏目），提前联系开发商获取柜台软件。
2. 接收组播行情涉及到会员端生产系统的网络调整，请各单位根据《大商所组播行情技术接入指引》（本通知附件4）提前完成网络环境的准备工作。技术支持电话：0411-84807172。
3. 通过远程专线接收组播行情的会员单位及信息商须在4月22日（周五）前填写《组播行情测试申请表》（见本附件后），发送邮件至400@dce.com.cn。飞创托管机房组播行情的申请方式，请联系飞创公司。
4. 请各单位安排相关人员熟悉测试场景，做好数据准备，参照本通知附件3的时间安排进行测试。请各单位认真记录组播行情接收情况，并通过生产会服系统反馈测试结果（样表见本通知附件6）。

二、组播行情接入指引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DCE交易7.0组播行情接入参数 | | |
| 基本行情组播发送网关 | A路:  239.32.10.1:27351 | 发送源：10.10.241.1 |
| B路:  239.33.10.1:27351 | 发送源：10.10.242.1 |
| 深度行情组播发送网关 | A路:  239.32.20.101:27451 | 发送源：10.10.241.101 |
| B路:  239.33.20.101:27451 | 发送源：10.10.242.101 |
| 组播查询网关 | 10.93.2.161-162 | 基本行情TCP端口：7350  深度行情TCP端口：7450 |

1. 远程专线组播行情测试申请表

组播行情测试申请表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公司名称** |  | |
| **会员基本信息** | | |
| 申请日期 | 会员名称 | 会员号 |
| 技术联系人 | 联系人座机 | 联系人手机 |
| **会员接入信息** | | |
| 大厦专线信息 | 专线线路编号 | 专线运营商  □联通 □电信 □移动 |
| 广域网IP地址 | 专线速率 |
| 专线接入地址 | |
| 组播行情开通：□开通A路组播行情 □开通A/B路组播行情 | |
| 河口专线信息 | 专线线路编号 | 专线运营商  □联通 □电信 □移动 |
| 广域网IP地址 | 专线速率 |
| 专线接入地址 | |
| 组播行情开通：□开通B路组播行情 □开通A/B路组播行情 | |
| 组播模式 | □PIM-SSM + IGMPv3 □PIM-ASM + IGMPv2 | |
| 备注 | | |

**说明：**

1. **请填写本表，并将本表的PDF扫描后发至400@dce.com.cn邮箱。**
2. **为便于存档，文件名称统一为《大商所组播行情接收测试申请表+会员编号+公司简称+线路编号》。**
3. **此申请仅适用于组播行情测试阶段。**